文康中心音響電源等操作簡易版

1. 開門 鎖有大門及內右鐵門兩把(鐵捲門用按壓式)（大門門把有時要往上轉開）

開鐵門 大門  內右鐵門

1. 廁所 男廁門邊有放一桶檸檬酸可清掃
2. 燈光部分

階梯燈 (二樓電梯旁樓梯間)

牆壁上有一個開關(有用奇異筆寫階梯燈)—防止學生跌倒



1. 進入音控室 (二選一)

可用保全密碼 研習中報告# 或拿總務後方紅色鐵盒中之保全卡感應

  通常是用保全鎖不用喇叭鎖

1. 開電風扇(給音響吹)




1. 開電源控制器(按紅按鈕直到一個一個電源依序打開)



1. 開座位燈(第一排在音控室前 依序往前 可開七或九)

1. 開二樓西走道底機房之送風 10P　５Ｐ



走廊走到底有一間機房

1. 到四樓開左邊整排馬達（燈不亮的就聽聲音）（備用馬達不能開）



1. 開電腦螢幕（紅色開關向右旋 顯示滿屏字幕點兩次直到有四排選項出現）






1. 按主選單



1. 點選一號機　　按ｙｅｓ　　點選一號機　　按ｙｅｓ

點現場啟動　　按ｙｅｓ

1. 這時候外面ＡＢＳ水管會噴水　很像下雨（還沒維修）(略)
2. 二樓音控室拿麥克風　　裝上電池並使用電腦及投影機
3. 舞台日光燈第一排要在東邊雙切開關　才不會整排關不掉
4. 投影機布幕若是不會動　　比較可能是舞台布幕後方插座被學生扯落

T5舞台燈雙切也在舞台右邊樓梯